Cajita de tonos

El instrumento mínimo(cajita de tonos) nace con el fin de tener recursos tecnicos para dictar los temas de la casa de experimentos.

Debido a las particularidades de nuestras materias, el proceso metodológico requiere de un instrumento adaptado a las necesidades de las clases. De este modo la cajita de tonos(instrumento minimo) compuesto por un circuito muy simple, una salida de sonido (jack), una perilla para manipular los tonos y un botón para ejecutar el sonido, permite realizar notas musicales y motivos melodicoritmicos facilitando ensambles con niños,jóvenes y adultos en un contexto musical experimental - electrónico.

La maquinita de tonos está diseñada para que se puedan distribuir notas diferentes entre los estudiantes y a su vez establecer ritmos o melodias con acompañamiento rítmico (bombo,redoblante,hihat)

Instrucciones de uso para el kit de maquinitas de tonos.

Antes de la clase: Instalar consola y cabinas. Disponer las cajitas en orden: Percusión, altos, medios y bajos. Conectar a las dos cajas de ruido la fuente de ruido (celular, radio o circuito adicional generador de ruido). Conectar todas las cajitas a la cabina en el orden establecido. Ecualizar la cabina como se muestra en las imágenes (Teniendo en cuenta que el profesor puede modificar est disposición según su criterio)

Durante la clase: Introducir el tema de la clase. Permitir la exploración de las diferentes cajas. Organizar a quienes harán el ensamble. Tocar, teniendo en cuenta las marcas establecidas en las cajitas de tonos y los conceptos aprendidos durante la clase.

Descripción del kit: las cajitas están distribuidas de la siguiente forma:

-3 en registro alto para hacer melodias -3 en registro medio para hacer acompañamientos, pedales o melodias secundarias -3 en registro bajo para realizar bajos bordones. -2 suiches para accionar ruidos que se usaran para simular sonido de platillos y redoblante. -1 caja con piezo para golpear simulando el bombo.

con estos tres ultimos, tres personas podrán hacer ritmos con tres texturas diferentes, principalmente patrones de bateria.

Video demostrativo

Bajo pedal con transistor bc548

Construccion del instrumento minimo

componentes:

-coca para cocina -chip555 -resistencia 320k -resistencia1k -capacitor lenteja 103 -capacitor lenteja 104 -potenciometro 1 mega (bajos) -filtro 100uf 50v -suiche pulsador -portapila y pila de 9voltios -jack hembra 1/4

herramientas para construir instrumento minimo con 555chip

-taladro -cepillo de alambre -cautin soldador -soldadura -tijeras -pinsas -termoencogible -candela -broca en campana 1/4 = 32MM -ayudante de soldadura -espuma -cable tipo vehiculo

usando el ayudante de soldar empezamos por interpretar el plano(foto plano 5555) es muy importante estañar bien cada parte a soldar, empezamos con el 555 y en orden de patas(la primera esta a la izquierda de la muesca que el chip trae para indicar)

en orden de patas vamos soldando cada componete segun el plano.

Diagrama para la Construcción de los suiches o compuertas para ruido

foto

Materiales: -coca para comida -1suiche pulsador -2jacks hembra 1/4 -cable tipo vehiculo -soldadura

Herramientas

-cautin -Taladro y broca tipo campana.

Secuenciador

kit secuenciador y Plano

Video demostrativo