Cajita de tonos

El instrumento mínimo(cajita de tonos) nace con el fin de tener recursos tecnicos disponibles para dictar los temas de la casa de experimentos.

Debido a las particularidades de nuestras materias, el proceso metodológico requiere de un instrumento adaptado a las necesidades de las clases. De este modo la cajita de tonos(instrumento minimo) compuesto por un circuito muy simple, una salida de sonido (jack), una perilla para manipular los tonos y un botón para ejecutar el sonido, permite realizar notas musicales y motivos melodicoritmicos facilitando ensambles con niños,jóvenes y adultos en un contexto musical experimental - electrónico.

Instrucciones de uso para el kit de maquinitas de tonos.

la maquinita de tonos esta diseñada para que se puedan distribuir notas diferentes entre los estudiantes y a su vez establecer ritmos o melodias con acompañamiento ritmico (bombo,redoblante,hihat)

Descripción del kit: las cajitas estan distribuidas de la siguiente forma:

-3 en registro alto para hacer melodias -3 en registro medio para hacer acompañamientos, pedales o melodias secundarias -3 en registro bajo para realizar bajos bordones. -2 suiches para accionar ruidos que se usaran para simular sonido de platillos y redoblante. -1 caja con piezo para golpear simulando el bombo.

con estos tres ultimos, tres personas podrán hacer ritmos con tres texturas diferentes, principalmente patrones de bateria.

Video demostrativo

construccion del instrumento minimo

componentes:

-coca para cocina -chip555 -resistencia 320k -resistencia1k -capacitor lenteja 103 -capacitor lenteja 104 -potenciometro 1 mega (bajos) -filtro 100uf 50v -suiche pulsador -portapila y pila de 9voltios -jack hembra 1/4

herramientas para construir instrumento minimo con 555chip

-taladro -cepillo de alambre -cautin soldador -soldadura -tijeras -pinsas -termoencogible -candela -broca en campana 1/4 = 32MM -ayudante de soldadura -espuma -cable tipo vehiculo

usando el ayudante de soldar empezamos por interpretar el plano(foto plano 5555) es muy importante estañar bien cada parte a soldar, empezamos con el 555 y en orden de patas(la primera esta a la izquierda de la muesca que el chip trae para indicar)

en orden de patas vamos soldando cada componete segun el plano.

Construcción de los suiches o compuertas para ruido

Materiales: -coca para comida -1suiche pulsador -2jacks hembra 1/4 -cable tipo vehiculo -soldadura -cautin

Secuenciador

kit secuenciador y Plano

Video demostrativo