2015-01-28

Reunidos con el tema “Recomendaciones acústicas”

- Aclaramos que se el tratamiento acústico tiene dos aspectos importantes:

ADECUACIÓN Acústica: Los tratamientos para lograr el sonido deseado al interior del recinto.

AISLAMIENTO Acústico: Los tratamientos necesarios para relacionarse con el exterior del recinto.

- Recomendamos diseñar la Adecuación acústica (al interior) con panelería modular, que se pueda cambiar de acuerdo al uso requerido.

- Definimos algunos tipos de salones:

Aula Abierta

Salón Ensamble seco**

Salón Ensamble cuerdas

Salón Escenario

Cubículo seco1) Una aproximación a los tiempo de reverberación deseados se encuentran acá: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JpPzoX0zLlqlFIlemv3nY_BSLDITCIlg3HVn_lhmJGY/edit?usp=sharing

Cubículo cuerdas

Auditorio

- Planteamos la posibilidad de conchas acústicas portátiles2) Muestra de la concha acústica en funcionamiento | http://www.vpmusica.com/en , ya existe un contacto con Serafíno di Rosario quien tiene un workshop que podría hacerse en conjunto con alguna escuela de arquitectura y quedaríamos con el conocimiento para replicarlas.

- Recordamos la importancia de diseñar los sitios orientados sonido, con paredes que no sean paralelas.

- Recordamos la importancia de diseñar los techos de Salones Escenario y Auditorios con cargas muertas y puntos de anclaje definidos, para colgar Luces y sonido.

- Recordamos la importancia de dejar las redes (eléctricas, audio, video, datos, etc) expuestas.

- Adjuntamos un buen documento con recomendaciones construir salones de clase o conferencias. 3) Classroom Acoustics http://asa.aip.org/classroom/booklet.html

- Recordamos lo importante que es el diseño de la red eléctrica, donde la red de audio debe estar totalmente separada de las redes de luces, aire acondicionado etc.