El audio tiene diferencias de volumen deseadas y no deseadas.

Existen herramientas para controlar e indicar el volumen.

Cuando el audio de fondo se convierte en un distractor, debemos apoyarnos en un algún medidor para regular las proporciones.

La posición del micrófono se debe intencionar según el medidor y no lo visual.

Gran parte del carácter de la música está contenido por debajo de los ataques o picos 1)https://dbxpro.com/en/product_documents/160-161-owners-manualpdf--2

Hay dispositivos que varían su ganancia dependiendo del nivel de la señal de entrada. Para ello, el compresor, primero debe tener algún método para determinar el nivel de la señal, y luego debe ser capaz de utilizarlo para controlar la ganancia.2)https://media.uaudio.com/assetlibrary/l/a/la-2a_manual.pdf

http://www.tube-tech.com/wp-content/uploads/2018/05/Manual-CL-1B-180515.pdf