El audio tiene diferencias de volumen deseadas y no deseadas.

Gran parte del carácter de la música o voz está contenido por debajo de los ataques o picos 1)https://dbxpro.com/en/product_documents/160-161-owners-manualpdf--2

Existen herramientas para controlar e indicar el volumen.

Hay dispositivos que varían su ganancia dependiendo del nivel de la señal de entrada. Para ello, el compresor, primero debe tener algún método para determinar el nivel de la señal, y luego debe ser capaz de utilizarlo para controlar la ganancia.2)https://media.uaudio.com/assetlibrary/l/a/la-2a_manual.pdf

Puede combatir las variaciones indeseables del nivel de la señal que, de otro modo, impedirían que un instrumento mantener su posición en el balance. 3)http://library.lol/main/1BAB1DDA8F0B25EBC2493A0A7A9F3A2E

Cuando el audio de fondo se convierte en un distractor, debemos apoyarnos en un algún medidor para regular las proporciones.

La posición del micrófono se debe intencionar según el medidor y no lo visual.

Existen operaciónes de procesamiento de la señal de audio en las cuales se reduce el volumen de los sonidos fuertes o amplifica los sonidos leves, reduciendo o comprimiendo el rango dinámico de una señal de audio 4)https://vintageking.com/blog/2017/09/compressors-guide/

http://www.tube-tech.com/wp-content/uploads/2018/05/Manual-CL-1B-180515.pdf