Instrumentos mecánicos y de electrónica simple para el control de ruido.

Ruidos producidos por: rozamiento, percusión, paso de aire, paso de agua, rebote, explosión , implosión, circuitos y todas sus posibilidades aplicables a la música, fenómenos naturales,

Componentes electrónicos de uso común en la amplificación de ruidos:
-chips
-fotoresistencias
-piezo electrico
-resistencias
-diodos
-motores
-suiches

usos del integrado 555

-como generador de pulso
-como controlador de tiempo
-como generador de señal de ruido simple

555 para fotocelda

555 para escala variable (cromatismo, temperados)

555 como reloj

555 como secuenciador de señal y manipulador de onda

Principios mecánicos: poleas, tracción, rebote, fricción, impulso, impacto, entre otros.

Vibración

como aprovechar la vibración en este caso por desbalance, para hacer variaciones en las frecuencias.
en este caso haremos uso de motores pequeños, usados en diversos aparatos de control automático,electrodomesticos o bien pueden ser adquiridos en tiendas de productos para la electrónica, alimentación entre 3 y 10 voltios.

Instrumentos que producen su sonido por vibracion y desbalance

Proyecto caja de bajos

materiales:
motores mínimo tres, cable, soldadura cautin, cajas de cartón, suches de cualquier forma pero tipo normalmente abiertos, revestimiento de alambre de calibre grueso o grapas para fijar cable a pared,

555 para incluirlo a este circuito como controlador de revoluciones

Instrumentos que producen su sonido por por rozamiento

Proyecto Esmerilofono

materiales:
dos varas de madera 3cm por 3cm, alambre dulce, tornillos de ensamble, un motor tipo esmeril de taller, tuberia de acero media pulgada, triplex 6mm 1por 150

Proyecto 555

-555 como reloj: kit reloj.

-555 como escala variable(proyecto piano electronico 1 y 2 ).

-555 como secuenciador; kit secuenciador.