RIDER TÉCNICO

Sonido

Consola de 24 canales.

20 micrófonos con sus bases (Incluye 2 inalámbricos)

5 cajas directas

7 monitores y 2 mezclas

1 snake de 24 canales de acuerdo con el INPUT LIST.

Especificaciones

Camerino para al menos 10 personas aprox.

Agua en el escenario

Prueba de sonido de al menos 1 hora

Backline

Amplificador de bajo marca Ampeg o similar

Amplificacor de guitarra marca Roland o similar

Batería marca DW, Yamaha o similar

Teclado marca Yamaha 88 teclas o similar

Instrumentos

Tambora con base

Guasás

Raspa

Maracón

Tiple (Electro acústico)

Bandola (Electro acústica)

Guitarra (Electro acústica)